응용연구/시험개발 소요공모 안내문

□ 사업별 정의

사업구분	사업별 정의
응용연구	기초연구결과를 군사적 문제의 해결책으로 전환하기 위해 유사환경 하에서 기술의 타당성과 실용성을 입증하는 연구단계 ※ 사업기간 : 3～5년 내외 ※ 대 상 : 국과연, 전문연구기관, 산업체, 정출연 등 연구기관, 벤처기업 등
시험개발	무기체계의 주요기능을 담당하는 핵심기술과 이 기술을 실현하는 시제품을 제작하여 기존 무기체계 및 미래 무기체계에 적용 가능성을 입증하는 핵심기술 개발의 최종 단계 ※ 사업기간 : 3～5년 내외 ※ 대 상 : 국과연, 전문연구기관, 산업체, 정출연 등 연구기관, 벤처기업 등
국제공동 연구개발	국내의 연구개발주체와 국외의 연구개발 주체가 공동의 연구개발 목표를 위하여 개발비를 공동으로 부담하여 연구개발을 수행하는 사업 ※ 사업기간 : 3～5년 내외 ※ 사업예산 : 총 사업비 50억원 내외

□ 공모 대상 핵심기술

❍ 장기 무기체계 발전방향에서 제시된 무기체계 및 장기 소요로 결정된 무기체계 개발에 필요한 핵심기술

❍ 무기체계 발전추세 등을 고려 시 장차 소요될 것으로 예상되는 핵심기술

❍ 미래 전장 선도 및 軍 전력혁신 측면에서 기술개발에 따른 파급효과가 클 것으로 예상 되는 핵심기술

❍ 해외 국방 선진국에서 EL(Export License)로 선정하여 보호하는 기술로서 해외 수출시 반드시 필요한 기술

❍ 북한 위협(국지전/핵/화생방 등)을 대비한 긴급성이 인정되는 기술

❍ 국가과학기술 발전방향과 연계가 가능한 기술

❍ 무기체계 첨단화, 고비용화에 대응하기 위해 다수 국가가 동일 기술개발사업에 공동투자하여 예산절감 및 국방획득 효율화 달성이 가능한 기술

※ 기술협력 대상국가 : 미국, 영국, 프랑스, 이스라엘, 인도, 콜롬비아, 인도네이사, 싱가포르

□ 제안서 작성 시 유의사항

❍ 과제 제안 시 국방과학기술표준분류체계를 참조, 제안서의 제목 하단(기술분야)에 해당분야를 명시 (예시, 1-1-1(센서-레이더센서-레이더안테나))

※ 홈페이지 핵심기술 공모시스템의 및 ‘무기체계 및 기술분류체계’ 참조

❍ 과제 제안 시 旣 식별된 기획중점 기술 분야를 참고하여 제안

※ 국방기술품질원 홈페이지 핵심기술 공모시스템의 ‘2018년 기획중점 기술’ 참조

❍ 과제제안서는 소정의 양식에 따라 20페이지 이내로 작성하여 반드시 한글파일로 제출

❍ 국방기술품질원 홈페이지(핵심기술 공모시스템)을 통한 접수만 가능

❍ 제안된 과제의 내용은 소요검토 및 결정 과정에서 변경될 수 있으며, 연구개발 주관형태 및 기관 선정은 관련 규정에 따라 별도 진행

□ 공모접수 문의 : 국방기술품질원 기술기획팀 (☎ 02-2079-1042, 1047)

"별지 1" <응용연구 및 시험개발 소요제기서 양식>

* 소요제기서 (요약문)

❍❍❍ 기술(응용, 시험, 응용/시험* 구분)

[ 제목부여 방법 : 과학적 근거를 이용한 000 기술 (~무기체계용 000 기술개발 지양) ]

(국방기술분류체계 /기간: 00-00(00개월**)/주관형태: ooo)

[ 국방기술분류체계 명시, 연구기간, 연구개발주관형태 : 산학연 또는 국과연 기록 ]

* 응용/시험 : 응용연구와 시험개발의 연속과제를 뜻하며 소요제기서 작성 시 두 단계에 대해 목표성능, 예산, 기간 등을 명확히 구분하여 작성

** 사업 수행 절대기간 표기

중력구배 측정장치

기술분류

센서

연구단계

응용

기간/예산

’00~’00(00개월)/000억원

제안기관/주관형태

000/산학연 or 국과연

과제 요약

(목표성능 및 기술개념도 포함)

o 개요

중력 DB대조항법, 중력이상지도 구축 및 실시간 중력오차보상에 활용할 수 있는 중력구배 측정장치를 초전도 양자간섭기(SQUID) 기술을 적용하여 개발하는 핵심기술 과제임

o 목표성능 (응용/시험 단계의 경우 본문의 목표성능 예시 참조)

기 술 항 목	현수준(국내)	목표성능	선진국 수준
중력구배 측정장치 (정밀도)	-	00.0Eotovos/[eqn: sqrt {Hz}]	0.1Eotovos/[eqn: sqrt {Hz}]
SQUID 자기센서 (정밀도)	10fT/[eqn: sqrt {Hz}]	0fT/[eqn: sqrt {Hz}]	1fT/[eqn: sqrt {Hz}]

※ Eotovos : 0.1mGal/km, fT : Femto Tesla

o 개념도

필요성

(기술 및 착수시기)

o 극초정밀 항법장치 개발을 위해서는 플랫폼의 운동과 무관하게
중력이상성분을 검출할 수 있는 중력구배 측정장치가 필요함.

o “중력 및 지자기 DB대조항법기술”과제와의 연계성을 고려 ‘00년 착수

필수 확보기술

o 000부품은 국외도입하고 중력구배 측정장치의 설계/제작 기술은 확보

o SUID 자기센서 기술은 국내자체 개발

* 본 과제를 통해 반드시 확보해야 할 기술(부품 레벨까지) 명기

적용가능 무기체계

o 000 잠수함, 000 구축함

* 반드시 JSOP 또는 장기무기체계발전방향에 반영된 무기체계를 제시

* 소요제기서 (본문)

❍❍❍ 기술 (예시)

1. 기술개요 [ 함초롱바탕 13 진하게 ]

* 사업의 배경, 목적, 적용 가능 무기체계, 개념도 등 관련사항을 개략적으로 기술

[ 함초롱바탕 12 ]

2. 필요성

* 기술개발의 필요성 등 관련사항을 상세히 기술

3. 목표성능

가. 연구개발 목표

구분	기 술 항 목	현 수 준(국내)	개발시 목표성능	선진국 수준
응용			* 단계별 목표
시험

* 목표성능은 기술적으로 달성해야 할 성과목표를 작성(구체적 수치 위주로)

나. 국내·외 기술개발동향(국제공동연구사업의 경우 필히 기재) 및 해당

기술관련 국제시장분석(국제공동연구사업일 경우에만 기재)

다. 기술현황 분석

1) 과제 개념도

2) 적용대상 무기체계 WBS

3) 기술수준 및 기술확보 방안

구성부품 (WBS)		소 요 기 술	국내기술수준(%)				기술 확보 방안 (국제기술개발과제의 경우 협력가능국가 및 업체명 명시)
			학계	출연연	산업체	국과연
L.V.	L.V.
		∘	◔	◔	◔	◔
		∘	◯	◯	◯	◯

라. 기술소요 판단근거

마. 기술적 접근방법 및 수행방안

바. 주파수 소요

4. 예상 소요시기 및 예산

가. 개발기간 및 연구내용

연 구 내 용		’00	’00	’00	’00	’00	’00	’00	’00	’00	’00	’00	’00	’00	총계
년도별 인력(명)
년도별 예산(억원)
단계별 예산(억원)
총 예산(억원)

나. 연도별 예산 내역

구 분	’00	’00	’00	’00	’00	’00	’00	’00	’00	’00	’00	’00	’00	’00	총계
시제제작비
시험평가비
인 건 비
합 계(억원)

다. 예산 산출내역

5. 적용대상 무기체계 및 활용분야

* 적용 가능 무기체계 및 현 유사 체계, 민/공공분야 활용 가능 분야 등을
적용도가 제일 높은 기술순으로 나열, 관련사항을 상세히 기술

가. 적용대상 무기체계

나. 활용 가능 분야

6. 기술소요 중복성 여부 검토결과

* 기존 국내 연구개발 과제/보유기술과의 차별성 작성 (해당시)

* 수행과제/보유기술 명, 근거(수행기간/사업 명/사업 주관), 차별성을 상세히 작성

가. 민간분야

나. 국방분야

7. 연관 기획중점 대상기술명 (해당시)

* 소요제기 지침 및 공모안내문 기획 중점대상 기술목록 참조하여 해당시 명기

8. 무기체계 사업에 포함하여 수행불가한 사유